Prilog I.pr 09 - 1

Vrijednosti rasvjete – Horizontalna rasvijetljenost

Naziv i adresa objekta :
Vrsta mjernog instrumenta:
Serijski broj instrumenta:
Datum kontrole instrumenta:	Ispravnost:
Datum izmjere:

-	Srednja horizontalna rasvijetljenost:	Esr=	lux
-	Minimalna horizontalna rasvijetljenost:	Emin=	lux
-	Maksimalna horizontalna rasvijetljenost:	Emax=	lux
-	Ujednačenost rasvjete:

U1 (Emin / Emax)

U2 (Emin / Esr)

Ime i prezime mjeritelja:	Potpis i pečat:

08.12.2022.	I.pr 09 – 1 – Vrijednosti rasvjete – horizontalna rasvijetljenost	Stranica 1 od 1

Annex 1

alesz

2016-11-11

Ivančica Sudac

Nogometna Zveza Slovenije